**Aventais**

## Avental Raspa Barbeiro

AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, MODELO BARBEIRO, MANGAS EM RASPA, PALAS E ELÁSTICO NAS COSTAS PARA AJUSTES.

Utilização: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES

## Avental Raspa sem Emenda

AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, SEM EMENDAS, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES AFIXADAS POR MEIO DE COSTURAS.

Utilização: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

## Avental PVC Preto

Avental de segurança confeccionado em PVC Preto com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento.

Utilização: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

## Avental PVC Branco

Avental de segurança confeccionado em PVC Branco com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento.

Utilização: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

## Avental Vinil

Avental de segurança confeccionado em Vinil Incolor, com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento.

Utilização: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

## Avental KP 1000 Preto e Laranja

Avental de segurança confeccionado Kp10000 ( PVC grosso com 1 trama no meio, com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento.
Por ser espesso resiste a serviços pesados como obras e em marmorarias.

Utilização: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA e serviços em que exijam resistência mecânica e escoriações.