**Protetores Faciais**

## Protetor Facial Novel

Carneira em única peça com regulagem de altura e de diâmetro com ajuste fino tipo catraca.
Lente em policarbonato, cúpula em abs, carneira em Polietileno de baixa densidade.

Lente com 200 mm de largura x 250 mm de altura.

Utilização: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS.

## Protetor Facial Verde

Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico verde (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos plásticos.

Utilização: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS.